## Приказ

**от « » 20\_\_ г. \_\_\_\_\_\_**

### О порядке хранения и выдачи ключей от электроустановок

В соответствии с требованиями правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (п. 3.13)

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Хранение рабочего комплекта ключей от электроустановок с местным оперативным персоналом осуществлять в запираемых шкафах на рабочем месте дежурных электромонтёров (ГЩУ-3РУ-10 кВ) подразделений. Ключи от электроустановок находятся на учете у оперативного персонала.
2. Запасной комплект ключей хранить у ответственного за электрохозяйство подразделений. Ящик (тубус) с запасным комплектом ключей должен быть опечатан (опломбирован) ответственным за электрохозяйство. Запасные ключи выдаются с разрешения ответственного за электрохозяйство или с последующим его уведомлением при пользовании ключами в экстренных случаях.
3. Каждый ключ должен быть снабжен биркой с номером ключа и наименованием помещения (электроустановки).
4. Ключи должны выдаваться под расписку:
* работникам, имеющим право единоличного осмотра – от всех помещений;
* при допуске по наряду-допуску – допускающему из числа оперативного персонала, ответственному руководителю и производителю работ, наблюдающему – от помещений, в которых предстоит работать.
1. Ключи подлежат возврату ежедневно после окончания осмотра или работы.
2. При работе на электроустановках ЭХЗ, не имеющих местного оперативного персонала, ключи должны возвращаться не позднее следующего рабочего дня после осмотра или полного окончания работы.
3. Выдача и возврат ключей должны учитываться в Журнале выдачи и возврата ключей от электроустановок.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на начальника службы ЭВС – главного энергетика ***Фамилия И.О.***

## Начальник управления ***И.О. Фамилия***